Solução:

Prmagt.def

Existe a flag AGTMX que corresponde há posição do 9º bit do campo AGTTYP (4 bytes = 32 bits)

PARAMETER (AGTMXT=9)      !MXSRV

Logout.for

          IF (TERMINAL.GT.0) THEN

                IF(BTEST(AGTTAB(AGTTYP,TERMINAL),AGTMXT)) THEN    !MXSRV

                  HPRO(PRCSRC,BUF)=MXS\_COM                        !MXSRV

                ENDIF                                             !MXSRV

            CALL ABL(BUF,GAME\_OUTQUE,ST)

          ELSE

Para os novos terminais passaria haver mais uma flag que se chamaria AGTOLT que ira substituir a flag AGTSON (!SIGNE ON WITHOUT SMART CARD PRESENT FLAG) que ocupa a posição do bit 20 mas que se encontra a ser usado em vis\_typesnp.for (só de visualização) e em son.for

Implicações fora do Millennium seria que esta leitura está a ser feita na tabela dos agentes que é preenchida pelo AGTMIL proveniente do CRM o que teria impacto então no CRM

* Seria necessário ao receber a mensagem do Olimpo confirmar que não é do tipo MXT caso fosse retornar erro ou provocar um time out do lado Olimpo ao não enviar mensagem de resposta.
* Receber uma mensagem de um terminal que não existe no Millennium.

Solução:

Na mensagem do próprio pedido veria no header uma flag a indicar que era dos Novos Terminais (Olimpo) e no logout validaria primeiro esta flag e reencaminharia para o Olimpo.

* Todas as mensagens com esta flag assume-se que está correto e que é dos Novos Terminais.